参数要求

1. 石材弯曲试验机：

\*1、满足GB/T 9966.2-2020石材弯曲性能方法A、方法B的技术要求；满足GB/T 36584-2018、JC/T 746-2007弯曲性能；GB/T 4111-2013；、GB/T 2542-2012抗折强度的技术要求并配备符合以上标准要求的相应的夹具、支撑辊和加压辊。

2、设备量程:10kN或20kN。

3、设备精度：不低于1级。

4、加荷速率：0-500 kN /s可调。

\*5、微机控制，恒加载。

6、支撑辊间距:50-850mm可调。

7、试验数据自动储存，自动生成报表。

1. 恒温水箱

可保持水温在20±2℃，最大水深不低于130mm且至少容纳两组最大试验样品（350mm\*100mm\*30mm，共10块），底部垫有不污染石材的圆柱形支撑物。

三、其他

1、设备安装调试完成并经首次检定/校准确认符合标准要求后予以验收。

2、报价包含设备验收前所产生的仓储、运输、首次检定/校准等所有费用。