**桩基检测协作服务询价公告**

检测协作服务企业库(类别一)各单位：

我公司现有芜湖梦溪科创走廊一期项目（芜湖梦溪科创数字产业集群项目）桩基检测，工程地址为芜湖市城东片区，赤铸山路以南、神山路以北、安澜路以东、扁担河以西。请贵单位给予吊装运输服务协作并实行承包制，现就本项目进行询价，具体工作内容及要求如下：

一、项目名称：芜湖梦溪科创走廊一期项目（芜湖梦溪科创数字产业集群项目）桩基检测协作服务

二、项目概况：芜湖梦溪科创走廊一期项目（芜湖梦溪科创数字产业集群项目）桩基检测位于芜湖市城东片区，赤铸山路以南、神山路以北、安澜路以东、扁担河以西。项目分为南北两个地区，且试桩检测需要单独进出场。单桩竖向抗压承载力为6700kN-7000kN,单桩竖向抗拔承载力为1200kN-1800kN。需满足现场同时不少于四套静载抗压设备及四套抗拔设备。

三、服务内容：本次检测协作服务包含该项目所有的桩基静载荷试验(具体检测数量及检测吨位以建设单位实际委托为准，参选人自行考量)。各岗位人员均需配备齐全，现场配合人员需持证上岗，所有人员需购买保险。其具体工作内容包含但不限于如下：包含单桩载荷试验、单桩抗拔静载荷试验。上述试验的设备（自行提供）进出场、堆载台加卸、场地内倒、劳务配合、提供辅助检测设备（油泵、油管、电缆线、配电箱、基准桩、基准梁及大量垫铁）及其安装调试及人员食宿均含在此次报价中。试验过程中需另外配备五名试验辅助人员，并听从我单位现场试验人员的指挥安排。每天需保证有同时具备4根/点位及以上检测能力。堆载吨位需根据检测规范要求按1.2倍最大加载值进行堆载，费用结算时以最大加载值进行结算。参选人报价需综合考虑多次进出场费用，相关费用视为已含在参选报价中。如若中标后不能按要求满足，则该公司承担相应的赔偿损失，且将清退出我公司协作库。

四、报价形式：本次报价实行综合单价包干，费用包含上条所有检测协作内容。控制价为16.8元/10kN（单桩最大加载值不足1000kN按1000kN计算）。

五、中标方式：以最低价为中标单价。

六、费用结算：每季度结算一次，固定单价×实际检测数量结算。

七、报价单递交：1、参选单位法定代表人或委托代理人请于2023年04月18日17:00时前递交报价单（密封并加盖公章）；2、递交地点：芜湖市建昌工程质量检测中心有限公司三楼办公室（赵工）。

附:报价单

招标人：芜湖市建昌工程质量检测中心有限公司

联系人：赵工：0553-3121649 王工：0553-3112427

日 期：二〇二三年四月十三日

**附件**

**报 价 单**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 芜湖梦溪科创走廊一期项目（芜湖梦溪科创数字产业集群项目）桩基检测 |
| 委托单位 | 芜湖市建昌工程质量检测中心有限公司 |
| 服务内容 | 桩基静载试验检测协作服务（具体内容参照询价函） |
| 服务期 | 至项目桩基检测结束 |
| 报价 | 人民币（大写） 元/10kN(¥ 元/10kN) |
| 报价须知 | 1、本次报价不得超过控制价，否则按废标处理。2、该报价实行一价包干制，费用包含询价函中所有的检测协作内容。 |

报价单位名称（签章）：

法定代表人或代理人： （签字或盖章）

 日 期： 年 月 日